Návod na inštaláciu

Ak sa rozhodnete pre samostatnú inštaláciu, dbajte na platné zásady bezpečnej práce, mechanicky nemanipulujte s LED pásom ani s jeho komponentmi, nepoškoďte trasu vodiča na doske a využívajte paralelné elektrické zapojenie. Sériové zapojenie by mohlo spôsobiť preťaženie a poškodenie pásu v dôsledku nerovnomerného úbytku napätia.

1. Pred inštaláciou majte na pamäti, že musíte odstrániť silikón v mieste spojenia. Zároveň na mieste trvalého pripojenia otestujte, či pás správne funguje.
2. Vypnite elektrický prúd a následne vyčistite okolie od olejových, prachových, či silikónových stôp. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré po sebe zanechávajú vosk alebo riedidlá.
3. Vymerajte si priestor určený na montáž, aby ste zistili, či budete pás skracovať alebo deliť.
4. Pomocou schémy zapojenia pripojte vhodné konektory k RGB ovládaču. Väčšinou sú miesta napájania označené písmenami (R – červená, G – zelená, B – modrá), aby ste vedeli ktorý káblik, kam pripojiť.
5. Ak pás inštalujete vo vlhkom prostredí, použite zmršťovaciu trubičku.
6. Zo zadnej strany pásu odlepte samolepiacu pásku a pritlačte pás na požadovaný podklad.
7. Zapnite elektrický prívod a pomocou ovládača otestujte funkčnosť nainštalovaného pásu.

UPOZORNENIA:

1. Po rozbalení Setu skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti, ktoré sú jeho súčasťou.
2. Uistite sa, že pri montáž adaptéra nie ste pripojený k elektrickej energií.
3. Uistite sa, že nie je žiadna tekutina v blízkosti napájacieho vodiča a riadiacej jednotky.
4. Udržujte mimo dosah detí.
5. Produkt pracuje stabilne ako teplova nie je vyššia ako +45 stupňou Celzia.
6. Vhodné pre maximálne využitie 10-12 hod denne.

