Nerezový háčik:

1. Utrite povrch od prachu, mastnoty, špiny a pod.
2. Nechajte povrch uschnúť.
3. Odstráňte ochranný papier z háčika a nedotýkajte sa lepkavého povrchu.
4. Pevne pritlačte na povrch.

Nerezový háčik:

1. Utrite povrch od prachu, mastnoty, špiny a pod.
2. Nechajte povrch uschnúť.
3. Odstráňte ochranný papier z háčika a nedotýkajte sa lepkavého povrchu.
4. Pevne pritlačte na povrch.

Nerezový háčik:

1. Utrite povrch od prachu, mastnoty, špiny a pod.
2. Nechajte povrch uschnúť.
3. Odstráňte ochranný papier z háčika a nedotýkajte sa lepkavého povrchu.
4. Pevne pritlačte na povrch.

Nerezový háčik:

1. Utrite povrch od prachu, mastnoty, špiny a pod.
2. Nechajte povrch uschnúť.
3. Odstráňte ochranný papier z háčika a nedotýkajte sa lepkavého povrchu.
4. Pevne pritlačte na povrch.

Nerezový háčik:

1. Utrite povrch od prachu, mastnoty, špiny a pod.
2. Nechajte povrch uschnúť.
3. Odstráňte ochranný papier z háčika a nedotýkajte sa lepkavého povrchu.
4. Pevne pritlačte na povrch.

Nerezový háčik:

1. Utrite povrch od prachu, mastnoty, špiny a pod.
2. Nechajte povrch uschnúť.
3. Odstráňte ochranný papier z háčika a nedotýkajte sa lepkavého povrchu.
4. Pevne pritlačte na povrch.